**Výzva k podávání nabídek**

ve znění změn č. 1 a 2 zadávacích podmínek

1. Název veřejné zakázky

**Rekonstrukce oplocení na západní hranici areálu DPMP a.s.**

1. Zadavatel

|  |  |
| --- | --- |
| Název: | Dopravní podnik města Pardubic a.s. |
| Sídlo: | Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice |
| IČO: | 63217066 |
| Zastoupený: | Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva |

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

**Druh veřejné zakázky:**

Jedná se o sektorovou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

Předmět plnění:

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího oplocení na západní hranici areálu zadavatele na adrese jeho sídla o délce 185 m, včetně nové brány o šířce cca 6 m. Práce budou zahrnovat:

* Rozebrání stávajícího oplocení a vybourání stávající podezdívky z prostého betonu vše v délce 185 m
* Realizace nové podezdívky vyzděné z betonových tvárnic prolévaných betonem
	+ šířka tvárnic 300 mm,
	+ celková výška podezdívky od založení první řady tvárnic po korunu podezdívky:
		- 100 cm v délce 80 m
		- 125 cm v délce 105 m
	+ niveleta založení první řady tvárnic podezdívky a koruny podezdívky bude u jednotlivých úseků rozměřena tak, aby první řada tvárnic byla vždy nejméně 65 cm pod úrovní terénu (v případě rozdílné úrovně terénu po obou stranách plotu měřeno vůči straně s nižší úrovní terénu) a koruna podezdívky nejméně 10 cm nad úrovní terénu (v případě rozdílné úrovně terénu po obou stranách plotu měřeno vůči straně s vyšší úrovní terénu),
	+ první řada tvárnic bude založena na vyrovnaném betonovém podkladu
	+ beton použitý pro vyplnění tvárnic bude nejméně třídy C20/25,
	+ provedení povrchové úpravy podezdívky ze strany do ulice: materiál marmolit, odstín HE 30,
	+ povrchová úprava koruny podezdívky bude provedena gletováním.
* Osazení sloupků v délce plotu 185 m:
	+ osová vzdálenost sloupků 2,5 m,
	+ materiál sloupků ocel, síla stěny sloupku nejméně 1,5 mm,
	+ sloupky musí odpovídat montážnímu systému dodaných plotových dílců,
	+ na sloupky budou osazeny výložníky (bavonety) pro montáž ostnatého drátu,
	+ způsob upevnění sloupků (zabetonování, montáž na patky do hotové podezdívky) je na volbě zhotovitele,
	+ povrchová úprava žárovým zinkováním
	+ finální barevnou úpravu zadavatel nevyžaduje, pokud budou dodány sloupky s finální barevnou úpravou, musí jít o barvu červenou nebo šedou (včetně odstínu antracit).
* Osazení plotových dílců v délce plotu 185 m:
	+ svařované panely,
	+ výška panelu nejméně 160 cm
	+ dráty o průměru nejméně 5 mm,
	+ velikost oka nejvýše 200 x 60 mm,
	+ povrchová úprava žárovým zinkováním
	+ finální barevnou úpravu zadavatel nevyžaduje, pokud budou dodány panely s finální barevnou úpravou, musí jít o některý z odstínů bílé nebo šedé.
* Montáž ostnatého drátu na bavonety v celé délce plotu:
	+ bavonety umístěny šikmo směrem dovnitř areálu,
	+ v celé délce osazeny souběžně dva ostnaté dráty v přiměřeném rozestupu.
* Dodání a montáž nové ručně otevírané dvoukřídlé souměrné brány v místě stávající brány:
	+ výška vrat zarovnaná s výškou plotu v daném místě včetně podezdívky (cca 200 cm),
	+ ocelová rámová konstrukce z ocelových profilů žárově zinkovaných; finální barevnou úpravu zadavatel nevyžaduje, pokud budou vrata dodána s finální barevnou úpravou, musí jít o práškovou vypalovanou barvu (komaxit) v červené barvě nebo v odstínu antracit,
	+ výplň dle návrhu zhotovitele s ohledem na dostatečnou tuhost křídla vrat a zamezení průniku osob, plná výplň/tahokov přípustná s ohledem na namáhání větrem nejvýše v 1/3 plochy, zadavatel připouští i výplň odpovídající systému dodaných plotových dílců, pokud je to s ohledem na tuhost konstrukce dostatečné,
	+ celková šířka cca 6 m,
	+ uchycení na ocelové sloupek, sloupky založené do hloubky nejméně 1 m,
	+ stavitelné panty k možnosti doladění výšky křídel vrat,
	+ zavírání na visací zámek (zamykání pomocí aretační petlice ve vrchní, nebo středové části brány, petlice musí jít uzamknout),
	+ ukotvení brány do prahu aretačním, výsuvným kolíkem ve spodní části brány.
1. Požadavky na kvalifikaci

Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl základní způsobilost pro účast v zadávacích řízeních dle zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy aby měl základní způsobilost dle § 74 zákona.

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce, vyhrazuje si však právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů po vybraném dodavateli jako podmínku pro uzavření smlouvy.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud je oprávněn k podnikání v oboru odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce, vyhrazuje si však právo požadovat prokázání profesních kvalifikačních předpokladů po vybraném dodavateli jako podmínku pro uzavření smlouvy.

Technické kvalifikační předpoklady:

Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, jestliže v posledních pěti letech realizoval alespoň 2 zakázky obdobného rozsahu a předmětu plnění (dále jen „referenční zakázky“).

Za referenční zakázku se považuje zakázka spočívající v rekonstrukci nebo výstavbě oplocení o délce minimálně 100 m zahrnující zhotovení podezdívky, osazení sloupků, osazení ocelových plotových dílců a montáž brány. Požadavky na referenční zakázku mohou být splněny i prostřednictvím více zakázek (např. zvlášť zakázka na realizaci plotu, zvlášť zakázka na montáž brány), referenční zakázky však vždy musí zahrnovat nejméně dva ploty požadovaných parametrů a dvě brány. Část technické kvalifikace v podobě montáže brány může být prokázána prostřednictvím poddodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, v němž budou pro jednotlivé zakázky uvedeny nejméně tyto údaje:

* identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů na kontaktní osobu objednatele, u níž je možné referenci ověřit),
* specifikace předmětu plnění v rozsahu nutném pro posouzení, zda zakázka naplňuje znaky referenční zakázky,
* rok a měsíc plnění zakázky.

Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele zastupovat.

1. Požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude podána v českém jazyce.

Pokud bude nabídka podávána v listinné podobě, musí být vhodným způsobem chráněna proti manipulaci a musí být podepsána dodavatelem nebo jeho zástupcem. V případě, že důvod zastoupení nevyplývá ze zápisu z veřejného rejstříku, musí být doložen též důvod zastoupení.

Pokud bude nabídka podávána v elektronické podobě a z tohoto oznámení nebo jeho příloh vyplývá požadavek na podpis některého dokumentu, postačí, aby součástí elektronické nabídky byl prostý elektronický snímek (sken) příslušného dokumentu s vlastnoručním podpisem.

Nabídka bude obsahovat alespoň:

* **krycí list nabídky**, obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto požadavky vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 1 této výzvy;
* **doklady o kvalifikaci dodavatele** (zadavatel požaduje v nabídce pouze prokázání technické kvalifikace);
* **rozpočet díla**, dodavatel použije soupis prací, který je přílohou č. 3 této výzvy;
* **návrh brány (okótovaný výkres) splňující požadavky zadavatele.**
1. Smluvní a obchodní podmínky

Smluvní a obchodní podmínky jsou dány vzorem smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy k podávání nabídek. Zadavatel na tomto místě zdůrazňuje tyto smluvní podmínky:

* Dokončení zakázky je požadováno nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy a převzetí staveniště.
* Cena za dílo je konečná dle jeho vymezení v této výzvě k podávání nabídek a ve smlouvě. Pokud bude dílo rozšiřováno nebo zužováno oproti jeho vymezení (např. bude s ohledem na výsledky zaměření terénu jiný poměr podezdívek příslušné výšky nebo bude jiný počet sloupků či plotových polí), bude cena upravena úměrně navýšení nebo snížení rozsahu prací.
* Kovový odpad bude odevzdán zadavateli v místě staveniště, zadavatel sám zajistí předání do druhotných surovin.
* Likvidace betonového odpadu, eventuálně dalšího stavebního odpadu, je součástí díla. Pokud zhotovitel doloží, že množství odpadu přesahovalo předpoklad uvedený v rozpočtu díla, bude cena za příslušnou rozpočtovou položku úměrně navýšena.
* Zadavatel požaduje, aby po dobu provádění prací byl oplocovaný areál zabezpečen provizorním oplocením (přenosnými plotovými dílci), aby bylo zajištěno zamezení vniknutí do oplocovaného areálu. Zadavatel připouští realizaci oplocení i po etapách.
1. Způsob hodnocení

Předmětem hodnocení bude ekonomická výhodnost nabídky hodnocená dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnoty hodnotících kritérií budou převzaty z krycích listů podaných nabídek.

Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka, jejíž nabídková cena bude nejnižší.

1. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění je stanovena na **13. února 2024,** od **10:00** hodin. Zadavatel zdvořile žádá dodavatele, aby účast při prohlídce místa plnění předem ohlásili kontaktní osobě zadavatele.

1. Dodatečné informace

Případné bližší informace týkající se této zakázky poskytnou kontaktní osoby zadavatele:

* Bc. Petra Pelikánová, referentka právního oddělení, tel. 466 899 293, email: petrape@dpmp.cz nebo
* Ing. Mgr. Martin Slezák – právník společnosti, tel. 466 899 292, e-mail: martins@dpmp.cz.
1. Místo, způsob podání a označení nabídky

Dodavatelé mohou podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě.

Nabídka v listinné podobě se podává v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Rekonstrukce oplocení na západní hranici areálu DPMP a.s.“ a dále výzvou „**Neotevírat**“. Na obálce musí být uvedeno označení a kontaktní adresa dodavatele.

Nabídky v listinné podobě mohou být podány:

* osobně do kanceláře právníka společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin, po telefonické domluvě i v jinou hodinu, nebo
* zaslány v písemné podobě s označením výše uvedeným způsobem na adresu:

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

právní oddělení

Teplého 2141

532 20 Pardubice

Nabídka v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na webové adrese: <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPMP>.

Dodavatel nahraje požadované dokumenty jako přílohy žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky podávané prostřednictvím shora uvedeného elektronického nástroje. Zadavatel upozorňuje, že pro podání nabídky je nutná registrace dodavatele v systému elektronického nástroje používaného zadavatelem. Registraci je možné provést na webových stránkách [www.tenderarena.cz](http://www.tenderarena.cz). Podrobný návod na podání nabídky je k dispozici v příručce dodavatele k elektronickému nástroji. Odkaz na příručku je na profilu zadavatele v sekci nápověda, přímý odkaz na příručku je:

<http://navody.tendersystems.cz/doku.php?id=tenderarena:dlezzvz:dodavatel>.

Dodavatel může využít též technické podpory provozovatele elektronického nástroje zadavatele, a to na telefonním čísle +420 226 258 888 (v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin), e-mailu support@tendersystems.cz, popř. prostřednictvím webového rozhraní na internetové stránce: <http://helpdesk.tendersystems.cz/>.

1. Lhůta pro podání nabídek

Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na **22. února** **2024 v 10:00 hodin**.

1. Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky a práva zadavatele
* Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky.
* Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na zpracování nabídky.
* Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podávání nabídek.
* Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o textaci smlouvy
* Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek.
* Uchazeči budou svými nabídkami vázáni do 31. března 2024. Do tohoto data oznámí zadavatel dodavatelům vybranou nabídku.
1. Další sdělení dodavatelům

Touto výzvou není v souladu s ustanovením § 158, odst. 1 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ.

Součástí výzvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: vzor krycího listu

Příloha č. 2: zákres trasy plotu do katastrální mapy

Příloha č. 3: soupis prací

Příloha č. 4: vzor smlouvy

 ………………………………..… Ing. Tomáš Pelikán

 místopředseda představenstva